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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Doposażenie sal telekonferencyjnych w budynku Centrum e-Zdrowia.
I. Zakres zamówienia:
1. Doposażenie sal telekonferencyjnych w budynku Zamawiającego, poprzez dostawę, montaż z kalibracją oraz konfigurację zestawów telekonferencyjnych oraz ekranów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami – zamówienie podstawowe.
2. Udzielenie wsparcia w konfiguracji i obsłudze ekranu oraz zestawów telekonferencyjnych oraz oprogramowania przez okres 3 lat w maksymalnym wymiarze 150 godzin – zamówienie opcjonalne.
3. Dostawa, montaż z kalibracją oraz konfiguracja ekranów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami na potrzeby zespołu Network Operations Center (NOC) – zamówienie opcjonalne.
II. Wymagania wobec Wykonawcy:
· Wykonawca musi posiadać status partnerski producenta ekranów przedłożonych w ofercie.
· Wykonawca musi posiadać status partnerski producenta systemów telekonferencyjnych przedłożonych w ofercie.
· Wykonawca musi wykazać dysponowanie personelem, w zakresie przynajmniej jednego inżyniera dźwięku posiadającego doświadczenie w instalacji, konfiguracji oraz eksploatacji urządzeń marki Biamp posiadanych przez Zamawiającego.
· Jeżeli w trakcie wykonywania prac niezbędne będzie wykonanie przejść pomiędzy ścianami stanowiącymi strefy ogniowe, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. wraz z niezbędnymi odbiorami przez osoby uprawnione.
· Jeżeli w trakcie wykonywania prac niezbędne będzie przeniesienie elementów systemu klimatyzacji, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie i adekwatne uprawnienia.
III. Cały dostarczony w zamówieniu sprzęt musi (dotyczy wszystkich elementów we wszystkich zadaniach):
· Być fabrycznie nowy,
· Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,
· Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta. Sprzęt nie może posiadać statusu wycofanego z oficjalnej sprzedaży.
· Być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.
· Na dzień złożenia oferty - być dostępny w powszechnej sprzedaży i dopuszczony do sprzedaży na terenie EU zgodnie z obowiązującymi dyrektywami od co najmniej 6 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań budowanych wyłącznie na potrzeby niniejszego zamówienia lub produktów kastomizowanych.
· Być identyfikowalny przez Zamawiającego poprzez możliwość weryfikacji jego parametrów technicznych (wymaganych w niniejszym dokumencie) w oficjalnych katalogach producenta sprzętu na jego oficjalnych stronach internetowych.
· Firmware sprzętu nie może składać się z nieaktualnych i oficjalnie niewspieranych komponentów.
· W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie oceny oferty do wezwania Wykonawcy, aby udostępnił dokumentację techniczną producenta sprzętu potwierdzającą parametry techniczne sprzętu, w tym protokoły pomiaru parametrów, a także prezentacje urządzenia na terenie Warszawy, potwierdzającego spełnianie warunków opisanych w OPZ.
Zamawiający posiada następujące sale telekonferencyjne będące przedmiotem zamówienia podstawowego:
1. Sala I piętro – pojemność 18 osób.
2. Sala II piętro duża – dzielona na dwie części – łączna pojemność minimum 33 osoby.
3. Sala II piętro mała – pojemność 10 osób
4. Sala III piętro – dzielona na dwie części – łączna pojemność minimum 24 osoby.
Dla wszystkich dostarczonych w zamówieniu ekranów oraz zestawów konferencyjnych Wykonawca:
· Dokona profesjonalnej kalibracji matryc po instalacji w miejscu docelowym z uwzględnieniem warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniach.
· Dokona konfiguracji sprzętu konferencyjnego przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.
· Wykona testy odbiorowe wraz z przedstawicielem Zamawiającego.
· Przeprowadzi instruktaż z obsługi wszystkich funkcji instalacji dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego.
Wszystkie dostarczone w zamówieniu podstawowym ekrany muszą:
· posiadać możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu zarówno za pomocą pilota jak I centralnego oprogramowania producenta ekranów, w tym przynajmniej takich funkcji jak:
· Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,
· Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.
· Ustawianie i wymuszanie zmiany źródła.
· Wykonawca musi dostarczyć licencje do oprogramowania centralnego, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru Zamówienia.
· Zamawiający nie dopuszcza, aby rozwiązanie było dostarczone w postaci usługi chmurowej.
· Zamawiający dopuszcza, aby rozwiązanie do centralnego zarządzania było dostarczone w postaci maszyny wirtualnej lub oprogramowania do instalacji na systemach Windows 11, RHEL9, Windows Server 2025 lub nowsze.
Okresy gwarancyjne:
· 36 miesięcy w zakresie całego sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji, w tym ekrany, zestawy telekonferencyjne, dekodery, kostka dziennikarska.
· 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.
· 36 miesięcy w zakresie całego wykorzystanego i zaoferowanego w instalacji oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.
Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia podstawowego:
· Przygotowanie projektu instalacji oraz wizualizacji – do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;
· Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 2 dni roboczych od daty wezwania do poprawy;
· Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu instalacji.
Wymagania wobec projektu instalacji:
· Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

Doposażenie sali I piętro
Zakres prac: 
· Wymiana obecnego ekranu na dwa nowe zgodnie z poniższymi wymaganiami.
· Instalacja zestawu telekonferencyjnego.
· Podłączenie zestawu do istniejącego nagłośnienia sufitowego.

Wymagania wobec nowych ekranów (dla każdego osobno):
· Minimalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 85 cali.
· Ekran nie może być zarejestrowany jako telewizor.
· Ekran musi być pochodzić z profesjonalnej linii produktowej producenta przeznaczonej do instalacji w salach konferencyjnych.
· Obramowanie ekranu minimalistyczne, w kolorze czarnym.
· Ekran musi być zainstalowany w sposób estetyczny, maksymalnie przylegając do ściany w miejscu instalacji.
· Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.
· Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 4k.
· Współczynnik kontrastu statycznego wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 4 000:1.
· Głębokość ekranu nie więcej niż 35 mm.
· Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.
· Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowany ekran nie generował więcej ciepła niż 1500 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.
· Ekran musi posiadać wbudowany zestaw nagłośnienia.
Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego:
· Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer. 
· Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.
· System musi być wyposażony w przynajmniej jedną kamerę PTZ z zoomem optycznym do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.
· System musi współpracować z oboma ekranami jednocześnie.
· System musi być wyposażony w przynajmniej jeden dedykowany tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.
· System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams jak i na ekranie (poza spotkaniami) do którego jest podłączony:
· Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.
· Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.
· Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.
· Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez głośniki sufitowe znajdujące się w sali.
· System musi być wyposażony w jeden płaski matrycowy mikrofon sufitowy. 
· System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego procesora dźwięku DSP współpracującego z systemem Biamp posiadanym przez Zamawiającego.
· System musi wspierać funkcję budzenia i wygaszania ekranu monitora.
· Wykonawca musi wyposażyć zestaw w czujnik obecności zainstalowany w sali.
· Wykonawca musi dostarczyć niezbędną ilość licencji Microsoft Teams Rooms Pro na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 
· Jeżeli jest to wymagane do poprawnego działania systemu telekonferencyjnego, Wykonawca musi dostarczyć inne niezbędne licencje wraz ze wsparciem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
· System awaryjnie musi także umożliwiać pracę w trybie BYOD tj. w trybie, w którym do systemu podłączany jest laptop za pomocą kabla USB-C, a peryferia systemu dostępne są do użytku tego laptopa. Jeżeli do trybu BYOD potrzebne są dodatkowe urządzenia, Wykonawca musi je dostarczyć w ramach Zamówienia.
· Wykonawca musi wyposażyć system w stację dokującą, w taki sposób, aby do trybu BYOD potrzebny był tylko kabel USB-C oraz jednocześnie kabel ten był kablem do ładowania laptopa. Stacja musi obsługiwać standard przynajmniej Thunderbolt 4 i moc ładowania nie mniej niż 160w.
· System musi oferować możliwość dalszej rozbudowy o kolejne peryferia za pomocą protokołów sieciowych.
Wymagania wobec nagłośnienia:
· Całość instalacji (ekran oraz zestaw telekonferencyjny) musi zostać zintegrowany z systemem nagłośnienia sufitowego znajdującego się w Sali (wzmacniacz dźwięku Biamp MA120). Za wykonanie integracji odpowiada Wykonawca. Jeżeli do integracji wymagane są urządzenia pośredniczące, Wykonawca musi zapewnić ich dostarczenie na własny koszt.
Warunki techniczne:
· Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
· Instalacja do wykonania na I piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.
· Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej. Jeżeli ilość portów jest niewystarczająca Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt, odpowiednie przełączniki zarządzalne, kompatybilne z siecią LAN Zamawiającego opartą na przełącznikach CISCO. Urządzenia muszą posiadać przynajmniej wsparcie dla VLAN, LACP, STP, ACL, QoS, RADIUS, CLI przynajmniej porty Gigabitowe oraz pasywne chłodzenie.

Doposażenie sali II piętro duża
Zakres prac: 
· Wymiana wideo ściany na nowy ekran zgodnie z poniższymi wymaganiami.
· Wymiana monitora ściennego na nowy ekran zgodnie z poniższymi wymaganiami.
· Instalacja zestawu telekonferencyjnego (2 zestawy) w sali.
· Podłączenie zestawu do istniejącego nagłośnienia sufitowego.
· Podłączenie i skonfigurowanie obecnych mikrofonów konferencyjnych tak by nadawały na: 
· głośniki sufitowe, 
· kostkę dziennikarską, 
· 2 dodatkowe wyjścia XLR (back up pod dodatkowe urządzenia)
· do systemu telekonferencyjnego MS Teams dostarczonego przez Wykonawcę.
· Dostarczenie urządzenia typu kostka dziennikarska.

Sala 230 jest salą dzieloną na dwie połowy (mniejszą oraz większą) z możliwością połączenia. Każda z połówek sali posiada własny ekran oraz nagłośnienie sufitowe. Dzielenie oraz łączenie nagłośnienia realizowane jest przez urządzenia firmy Biamp (TESIRA Forte oraz REVAMP 4120T). Do systemu nagłośnienia Biamp podłączone są zestawy mikrofonów bezprzewodowych audio-technica. Dźwięk z obecnie zastosowanych ekranów w sali, wyodrębniany jest za pomocą urządzeń typu HDMI Splitter firmy PureTools.

Wymagania wobec nowego ekranu sali większej [główny ekran sali w momencie połączenia obu połówek]:
· Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.
· Ekrany typu „all in one” z budowanym kontrolerem zarządzającym całością rozwiązania. Ekran jak i kontroler muszą pochodzić od tego samego producenta. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sterownika ściany wizyjnej innego producenta niż zastosowane ekrany.
· Zastosowany ekran musi stanowić integralną oraz logiczną całość oraz musi posiadać jeden zestaw portów wejścia oraz wyjścia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z wielu pojedynczych monitorów/ekranów podłączonych ze sobą za pomocą spliterów, expanderów HDMI czy połączeń szeregowych HDMI/Display Port.
· Minimalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 136 cali.
· Maksymalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 146 cali.
· Zastosowane w matrycy diody – COB lub COB Flip Chip lub równoważne. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania diody SMD i jej odpowiedników.   
· Zastosowane w wyświetlaczach diody LED muszą być trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych (np. kurzem, wilgocią), w sposób umożliwiający ich bezpieczne czyszczenie. Niedopuszczalne jest stosowanie niezabezpieczonych diod. Wymaga się zastosowania technologii zapewniającej jednolitą, gładką powierzchnię ochronną.
· Zgodność ze standardem HDR10.
· Głębia koloru - 20 bitowe przetwarzanie obrazu.
· Minimum 3 wejścia HDMI.
· Obsługa Wifi oraz Bluetooth.
· Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.
· Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.
· Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 1080p.
· Współczynnik kontrastu statycznego wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.
· Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.
· Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkim paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.
Wymagania wobec nowego ekranu sali mniejszej:
· Minimalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 85 cali.
· Ekran nie może być zarejestrowany jako telewizor.
· Ekran musi być pochodzić z profesjonalnej linii produktowej producenta przeznaczonej do instalacji w salach konferencyjnych.
· Obramowanie ekranu minimalistyczne, w kolorze czarnym.
· Ekran musi być zainstalowany w sposób estetyczny, maksymalnie przylegając do ściany w miejscu instalacji.
· Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.
· Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 4k.
· Współczynnik kontrastu statycznego wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 4 000:1.
· Głębokość ekranu nie więcej niż 35 mm.
· Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.
· Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowany ekran nie generował więcej ciepła niż 1500 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.
· Ekran musi posiadać wbudowany zestaw nagłośnienia.

Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego (po jednym samodzielnym zestawie w każdej sali, przy czym zestaw musi gwarantować poprawność działania w momencie, gdy sale są połączone):
· System musi wspierać łączenie i dzielenie dwóch połówek sal, w taki sposób, aby w przypadku połączenia obu sal za pomocą systemu dźwięku biamp, oba terminale komunikatora były ze sobą połączone oraz:
· obsługiwały funkcje dwóch ekranów dla połączonych sal w Microsoft Teams Room Pro,
· wszystkie kamery oraz mikrofony w sali mogły być wykorzystywane do jednego spotkania.
· Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer. 
· Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.
· Każda z połówek sali musi być wyposażona w przynajmniej dwie kamery PTZ z zoomem optycznym do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.
· Dodatkowo jedna połowa sali musi zostać wyposażona w dodatkową kamerę z funkcją kadrowania oraz śledzenia współpracującą z zastosowanym systemem. Kamera musi umożliwiać umiejscowienie jej na statywie. Zamawiający dopuszcza umiejscowienie kamery na statywie za pomocą adapterów / półek lub innych elementów umożliwiających bezpieczne umiejscowienie kamery na statywie. Łącznie sala 230 powinna być wyposażona w 4 kamery montowane na ścianie lub suficie oraz w jedną kamerę z możliwością umieszczenia jej na statywie.
· System musi posiadać możliwość tworzenia szablonów wyświetlania obrazu z kamer.
· Każda z połówek sali musi być wyposażona w przynajmniej jeden dedykowany tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.
· System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams jak i na ekranie do którego jest podłączony:
· Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.
· Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.
· Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.
· Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez głośniki sufitowe znajdujące się w sali.
· Każda z połówek sali musi być wyposażona w matrycowy mikrofon sufitowy. System musi być skonfigurowany w taki sposób, aby osoby mówiące z jednego końca sali były dobrze słyszane przez osoby po skrajnej stronie sali, poprzez podbicie dźwięku w głośnikach (dotyczy trybu połączonych sal w jedną).
· System musi umożliwiać podłączenie zewnętrznego mikrofonu za pomocą interfejsów xlr i/lub jack.
· System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.
· System musi wspierać funkcję budzenia i wygaszania ekranu monitora.
· Wykonawca musi wyposażyć obie połowy sali w czujnik obecności dla systemu wideokonferencyjnego.
· Wykonawca musi dostarczyć niezbędną ilość licencji Microsoft Teams Rooms Pro na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 
· Jeżeli jest to wymagane do poprawnego działania systemu telekonferencyjnego, Wykonawca musi dostarczyć inne niezbędne licencje wraz ze wsparciem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
· System awaryjnie musi także umożliwiać pracę w trybie BYOD tj. w trybie, w którym do systemu podłączany jest laptop za pomocą kabla USB-C, a peryferia systemu dostępne są do użytku tego laptopa. Jeżeli do trybu BYOD potrzebne są dodatkowe urządzenia, Wykonawca musi je dostarczyć w ramach Zamówienia.
· Wykonawca musi wyposażyć system w stację dokującą, w taki sposób, aby do trybu BYOD potrzebny był tylko kabel USB-C oraz jednocześnie kabel ten był kablem do ładowania laptopa. Stacja musi obsługiwać standard przynajmniej Thunderbolt 4 i moc ładowania nie mniej niż 160w.
· System musi oferować możliwość dalszej rozbudowy o kolejne peryferia za pomocą protokołów sieciowych.
Wymagania wobec nagłośnienia:
· Całość instalacji (ekran oraz zestaw telekonferencyjny) musi zostać zintegrowany z systemem nagłośnienia sufitowego biamp znajdującego się w sali. Jeżeli do poprawnego działania urządzeń potrzebna jest wymiana urządzeń dźwiękowych lub instalacja nowych to Wykonawca dostarczy te urządzenia w ramach przedmiotowego Zamówienia i udzieli analogicznej gwarancji jak dla pozostałych urządzeń.
· Mikrofony konferencyjne Zamawiającego, muszą być skonfigurowane i podłączone do nagłośnienia sali, dodatkowych wyjść XLR, kostki dziennikarskiej oraz systemu telekonferencyjnego MS Teams z możliwą regulacją ich działania na różnych źródłach.
· Za wykonanie integracji odpowiada Wykonawca. Jeżeli do integracji wymagane są urządzenia pośredniczące, Wykonawca musi zapewnić ich dostarczenie na własny koszt.
Warunki techniczne:
· Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
· Instalacja do wykonania na II piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.
· Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej. Jeżeli ilość portów jest niewystarczająca Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt, odpowiednie przełączniki zarządzalne, kompatybilne z siecią LAN Zamawiającego opartą na przełącznikach CISCO. Urządzenia muszą posiadać przynajmniej wsparcie dla VLAN, LACP, STP, ACL, QoS, RADIUS, CLI przynajmniej porty Gigabitowe oraz pasywne chłodzenie.
Zakres wykończenia instalacji (dotyczy ekranu sali większej):
· Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykończy instalację w sposób estetyczny w wykorzystaniem elementów dekoracyjnych.
· Estetyka wykończenia zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie projektu wizualizacji.
· Zamawiający oczekuje, że okablowanie przy ścianie wizyjnej będzie ukryte i niewidoczne.
· Zamawiający dopuszcza wykończenie ściany za pomocą systemu zabudowy suchej lub meblowej z wykończeniem za pomocą farb lub tapety winylowej lub elementów dekoracyjnych jak np. lamele, laminowana lub lakierowana płyta meblowa, diody LED lub szkło barwione.
· Zamawiający oczekuje, że instalacja będzie wyposażona w logo Centrum e-Zdrowia wraz z jego podświetleniem oraz możliwością sterowania włączenia lub wyłączenia podświetlania.
Wymagania wobec urządzenia typu kostka dziennikarska:
· Urządzenie przenośne z wraz z wbudowanym akumulatorem umożliwiającym pracę bez zasilania.
· Praca na zasilaniu bateryjnym niemniej niż 10 godzin pracy ciągłej. Urządzenie musi posiadać wskaźnik naładowania baterii.
· Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 2 wejścia analogowe liniowe/mikrofonowe z możliwością przełączania oraz regulacją wzmocnienia.
· Urządzenie musi posiadać  nie mniej niż 1 cyfrowe wejście USB-C wraz z regulacją wzmocnienia.
· Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 16 wyjść analogowych liniowych/mikrofonowych z możliwością przełączania.
· Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 2 wyjścia cyfrowe USB-C
· Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 1 wyjście słuchawkowe typu jack.
· Urządzenie musi zostać wyposażone w następujące okablowanie XLR:
· Mikrofonowy XLR o długości 5 metrów
· Mikrofonowy XLR o długości 10metrów
· Mikrofonowy XLR o długości 15 metrów
· Mikrofonowy XLR o długości 20 metrów
· Mikrofonowy XLR o długości 25 metrów


Doposażenie sali II piętro mała
Zakres prac: 
· Wymiana obecnego ekranu na nowy zgodnie z poniższymi wymaganiami.
· Instalacja zestawu telekonferencyjnego.

Wymagania wobec nowego ekranu:
· Minimalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 75 cali.
· Ekran nie może być zarejestrowany jako telewizor.
· Ekran musi być pochodzić z profesjonalnej linii produktowej producenta przeznaczonej do instalacji w salach konferencyjnych.
· Obramowanie ekranu minimalistyczne, w kolorze czarnym.
· Ekran musi być zainstalowany w sposób estetyczny, maksymalnie przylegając do ściany w miejscu instalacji.
· Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.
· Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 4k.
· Współczynnik kontrastu statycznego wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 4 000:1.
· Głębokość ekranu nie więcej niż 35 mm.
· Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.
· Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowany ekran nie generował więcej ciepła niż 1500 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.
· Ekran musi posiadać wbudowany zestaw nagłośnienia.
Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego – typu wideo bar:
· Wideo bar musi być zainstalowany na ścianie wraz z ekranem.
· Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer. 
· Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.
· System musi być wyposażony w przynajmniej jedną kamerę 4k z funkcją kadrowania.
· System mysi być wyposażony we własne głośniki wbudowane w wideo bar.
· System musi być wyposażony w wbudowane mikrofony w wideo bar.
· System musi być wyposażony w przynajmniej jeden dedykowany tablet nabiurkowy do zarządzania systemem oraz jeden dodatkowy mikrofon nabiurkowy.
· System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams jak i na ekranie (poza spotkaniami) do którego jest podłączony:
· Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.
· Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.
· Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.
· System musi wspierać funkcję budzenia i wygaszania ekranu monitora.
· Wykonawca musi wyposażyć zestaw w czujnik obecności zainstalowany w sali.
· Wykonawca musi dostarczyć niezbędną ilość licencji Microsoft Teams Rooms Pro na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 
· Jeżeli jest to wymagane do poprawnego działania systemu telekonferencyjnego, Wykonawca musi dostarczyć inne niezbędne licencje wraz ze wsparciem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
· System awaryjnie musi także umożliwiać pracę w trybie BYOD tj. w trybie, w którym do systemu podłączany jest laptop za pomocą kabla USB-C, a peryferia systemu dostępne są do użytku tego laptopa. Jeżeli do trybu BYOD potrzebne są dodatkowe urządzenia, Wykonawca musi je dostarczyć w ramach Zamówienia.
· Wykonawca musi wyposażyć system w stację dokującą, w taki sposób, aby do trybu BYOD potrzebny był tylko kabel USB-C oraz jednocześnie kabel ten był kablem do ładowania laptopa. Stacja musi obsługiwać standard przynajmniej Thunderbolt 4 i moc ładowania nie mniej niż 160w.
Warunki techniczne:
· Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
· Instalacja do wykonania na II piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.
· Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej. Jeżeli ilość portów jest niewystarczająca Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt, odpowiednie przełączniki zarządzalne, kompatybilne z siecią LAN Zamawiającego opartą na przełącznikach CISCO. Urządzenia muszą posiadać przynajmniej wsparcie dla VLAN, LACP, STP, ACL, QoS, RADIUS, CLI przynajmniej porty Gigabitowe oraz pasywne chłodzenie.


Doposażenie sali III piętro
Zakres prac: 
· Wymiana obecnych ekranów na nowe, zgodnie z poniższymi wymaganiami (łącznie 2 sztuki).
· Instalacja zestawu telekonferencyjnego (2 zestawy) w sali.
· Podłączenie zestawu do istniejącego nagłośnienia sufitowego.
· Podłączenie i skonfigurowanie obecnych mikrofonów konferencyjnych tak by nadawały na: 
· głośniki sufitowe, 
· kostkę dziennikarską, 
· 2 dodatkowe wyjścia XLR (back up pod dodatkowe urządzenia)
· do systemu telekonferencyjnego MS Teams dostarczonego przez Wykonawcę.

Sala 316 jest salą dzieloną na dwie połowy (o identycznej pojemności) z możliwością połączenia. Każda z połówek sali posiada własny ekran oraz nagłośnienie sufitowe. Dzielenie oraz łączenie nagłośnienia realizowane jest przez urządzenia firmy Biamp. Dźwięk z obecnie zastosowanych ekranów w sali, wyodrębniany jest za pomocą urządzeń typu HDMI Splitter firmy PureTools.

Wymagania wobec nowych ekranów:
· Minimalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 85 cali.
· Ekran nie może być zarejestrowany jako telewizor.
· Ekran musi być pochodzić z profesjonalnej linii produktowej producenta przeznaczonej do instalacji w salach konferencyjnych.
· Obramowanie ekranu minimalistyczne, w kolorze czarnym.
· Ekran musi być zainstalowany w sposób estetyczny, maksymalnie przylegając do ściany w miejscu instalacji.
· Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.
· Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 4k.
· Współczynnik kontrastu statycznego wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 4 000:1.
· Głębokość ekranu nie więcej niż 35 mm.
· Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.
· Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowany ekran nie generował więcej ciepła niż 1500 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.
· Ekran musi posiadać wbudowany zestaw nagłośnienia.
Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego (po jednym samodzielnym zestawie w każdej sali, przy czym zestaw musi gwarantować poprawność działania w momencie, gdy sale są połączone):
· System musi wspierać łączenie i dzielenie dwóch połówek sal, w taki sposób, aby w przypadku połączenia obu sal za pomocą systemu dźwięku biamp, oba terminale komunikatora były ze sobą połączone oraz:
· obsługiwały funkcje dwóch ekranów dla połączonych sal w Microsoft Teams Room Pro,
· wszystkie kamery oraz mikrofony w sali mogły być wykorzystywane do jednego spotkania.
· Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer. 
· Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.
· Każda z połówek sal musi być wyposażona w przynajmniej jedną  kamerę PTZ z zoomem optycznym do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.
· System musi posiadać możliwość tworzenia szablonów wyświetlania obrazu z kamer.
· Każda z połówek sali musi być wyposażona w przynajmniej jeden dedykowany tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.
· System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams jak i na ekranie do którego jest podłączony:
· Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.
· Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.
· Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.
· Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez głośniki sufitowe znajdujące się w sali.
· Każda z połówek sali musi być wyposażona w matrycowy mikrofon sufitowy.
· System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.
· System musi wspierać funkcję budzenia i wygaszania ekranu monitora.
· Wykonawca musi wyposażyć każdą z połówek sali w czujnik obecności.
· Wykonawca musi dostarczyć niezbędną ilość licencji Microsoft Teams Rooms Pro na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 
· Jeżeli jest to wymagane do poprawnego działania systemu telekonferencyjnego, Wykonawca musi dostarczyć inne niezbędne licencje wraz ze wsparciem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
· System awaryjnie musi także umożliwiać pracę w trybie BYOD tj. w trybie, w którym do systemu podłączany jest laptop za pomocą kabla USB-C, a peryferia systemu dostępne są do użytku tego laptopa. Jeżeli do trybu BYOD potrzebne są dodatkowe urządzenia, Wykonawca musi je dostarczyć w ramach Zamówienia.
· Wykonawca musi wyposażyć system w stację dokującą, w taki sposób, aby do trybu BYOD potrzebny był tylko kabel USB-C oraz jednocześnie kabel ten był kablem do ładowania laptopa. Stacja musi obsługiwać standard przynajmniej Thunderbolt 4 i moc ładowania nie mniej niż 160w.
· System musi oferować możliwość dalszej rozbudowy o kolejne peryferia za pomocą protokołów sieciowych.
Wymagania wobec nagłośnienia:
· Całość instalacji (ekran oraz zestaw telekonferencyjny) musi zostać zintegrowany z systemem nagłośnienia sufitowego biamp znajdującego się w sali. Jeżeli do poprawnego działania urządzeń potrzebna jest wymiana urządzeń dźwiękowych lub instalacja nowych to Wykonawca dostarczy te urządzenia w ramach przedmiotowego Zamówienia i udzieli analogicznej gwarancji jak dla pozostałych urządzeń.
· Mikrofony konferencyjne Zamawiającego, muszą być skonfigurowane i podłączone do nagłośnienia sali, dodatkowych wyjść XLR, kostki dziennikarskiej oraz systemu telekonferencyjnego MS Teams z możliwą regulacją ich działania na różnych źródłach.
· Za wykonanie integracji odpowiada Wykonawca. Jeżeli do integracji wymagane są urządzenia pośredniczące, Wykonawca musi zapewnić ich dostarczenie na własny koszt.
Warunki techniczne:
· Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
· Instalacja do wykonania na III piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.
· Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej. Jeżeli ilość portów jest niewystarczająca Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt, odpowiednie przełączniki zarządzalne, kompatybilne z siecią LAN Zamawiającego opartą na przełącznikach CISCO. Urządzenia muszą posiadać przynajmniej wsparcie dla VLAN, LACP, STP, ACL, QoS, RADIUS, CLI przynajmniej porty Gigabitowe oraz pasywne chłodzenie.
Terminy realizacji poszczególnych etapów:
· Przygotowanie projektu instalacji oraz wizualizacji – do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;
· Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 2 dni roboczych od daty wezwania do poprawy;
· Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu instalacji.
Wymagania wobec projektu instalacji:
· Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

IV. Wymagania dotyczące usługi udzielania wsparcia w konfiguracji i obsłudze ścian oraz zestawów telekonferencyjnych - (zamówienie opcjonalne)
W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni Wsparcie: 
1. W łącznym maksymalnym wymiarze 150 roboczogodzin w okresie 36 miesięcy od daty odbioru wszystkich prac w Zamówieniu. 
2. Obejmujące swoim zakresem:
· Wsparcie przy wykonywaniu aktualizacji oprogramowania oraz firmware’u;
· Wsparcie przy wykonywaniu prac rekonfiguracyjnych;
· Przeglądy środowiska, weryfikację poprawności instalacji, konfiguracji i działania systemu zarządzania treścią oraz zestawów telekonferencyjnych;
· Konsultacje i doradztwo w zakresie eksploatacji instalacji oraz bezpieczeństwa;
3. Wykonawca zapewni minimum dwóch konsultantów posiadających przynajmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze zaoferowanych zestawów telekonferencyjnych.
4. Prace będą zlecane Wykonawcy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

V. Wymagania dotyczące Dostawy, montażu z kalibracją oraz konfiguracją ekranów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami na potrzeby zespołu Network Operations Center (NOC) - (zamówienie opcjonalne)

Zamawiający może zlecić realizację zamówienia opcjonalnego w okresie do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zakres zadania opcjonalnego:
· Dostawa oraz montaż ekranu zgodnie z poniższymi wymaganiami.
· Dostawa oraz montaż zestawu telekonferencyjnego.
· Dostawa oraz montaż systemu do zarządzania treścią na ekranie.
· Dostawa oraz montaż odtwarzacza multimedialnego.
· Dostawa 3 kontrolerów ścian wideo.
· Przeniesienie oraz montaż ekranów posiadanych przez Zamawiającego w nowe miejsce.

Wymagania wobec ekranu:
· Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.
· Ekrany typu „all in one” z budowanym kontrolerem zarządzającym całością rozwiązania.
· Zastosowany ekran musi stanowić integralną oraz logiczną całość oraz musi posiadać jeden zestaw portów wejścia oraz wyjścia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z wielu pojedynczych monitorów/ekranów podłączonych ze sobą za pomocą spliterów, expanderów HDMI czy połączeń szeregowych HDMI/Display Port.
· Minimalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 130 cali.
· Maksymalna przekątna ekranu w proporcji 16:9 (powierzchnia robocza, bez ramek) – 136 cali.
· Zastosowane w matrycy diody – COB lub COB Flip Chip lub równoważne. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania diody SMD i jej odpowiedników.   
· Zastosowane w wyświetlaczach diody LED muszą być trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych (np. kurzem, wilgocią), w sposób umożliwiający ich bezpieczne czyszczenie. Niedopuszczalne jest stosowanie niezabezpieczonych diod. Wymaga się zastosowania technologii zapewniającej jednolitą, gładką powierzchnię ochronną.
· Ekran musi posiadać wbudowane głośniki.
· Zgodność ze standardem HDR10.
· Głębia koloru - 20 bitowe przetwarzanie obrazu.
· Minimum 3 wejścia HDMI.
· Obsługa Wifi oraz Bluetooth.
· Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.
· Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.
· Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 1080p.
· Współczynnik kontrastu statycznego wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.
· Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.
· Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkim paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.
· Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu zarówno za pomocą pilota jak i centralnego oprogramowania producenta ekranów, w tym przynajmniej takich funkcji jak:
· Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,
· Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.
· Ustawianie i wymuszanie zmiany źródła.
Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego:
· Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer. 
· Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.
· System musi być wyposażony w przynajmniej jedną kamerę PTZ z zoomem optycznym do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.
· System musi być wyposażony w przynajmniej jeden dedykowany tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.
· System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams jak i na ekranie (poza spotkaniami) do którego jest podłączony:
· Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.
· Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.
· Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.
· System musi być wyposażony w jeden płaski matrycowy mikrofon sufitowy. 
· System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego procesora dźwięku DSP współpracującego z systemem Biamp posiadanym przez Zamawiającego.
· System musi wspierać funkcję budzenia i wygaszania ekranu monitora.
· Wykonawca musi dostarczyć niezbędną ilość licencji Microsoft Teams Rooms Pro na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 
· Jeżeli jest to wymagane do poprawnego działania systemu telekonferencyjnego, Wykonawca musi dostarczyć inne niezbędne licencje wraz ze wsparciem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
· System awaryjnie musi także umożliwiać pracę w trybie BYOD tj. w trybie, w którym do systemu podłączany jest laptop za pomocą kabla USB-C, a peryferia systemu dostępne są do użytku tego laptopa. Jeżeli do trybu BYOD potrzebne są dodatkowe urządzenia, Wykonawca musi je dostarczyć w ramach Zamówienia.
· System musi oferować możliwość dalszej rozbudowy o kolejne peryferia za pomocą protokołów sieciowych.
· System musi odtwarzać dźwięk przez wbudowane w ekran głośniki.
Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:
· Dostarczony system musi być systemem sprzętowo-programowym, dedykowanym do zarządzania treścią ekranów w pokojach sytuacyjnych, dyspozytorniach bezpieczeństwa, centrach operacji bezpieczeństwa.
· System musi być rozwiązaniem kompletnym i dedykowanym. System musi stanowić dedykowane, zintegrowane rozwiązanie jednego producenta, zapewniające pełną funkcjonalność w ramach jednej platformy.
· System musi umożliwiać zarządzanie treścią powierzchni całego ekranu lub wybranych fragmentów.
· Zarządzanie systemem musi odbywać się przynajmniej za pomocą popularnych przeglądarek internetowych w ich najnowszej wersji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu, w którym funkcje systemu są sterowane przez dedykowane oprogramowanie na system Windows 11.
· System musi być sterowany za pośrednictwem przynajmniej jednego dedykowanego tabletu dostarczonego przez Wykonawcę.
· System musi umożliwiać tworzenie kont o różnych rolach i uprawnieniach.
· System musi być skalowalny, tj. musi mieć możliwość zarządzania wieloma ścianami wideo,.
· System musi umożliwiać sterowanie przynajmniej 4 ścianami wideo. Każda ściana musi być widoczna w systemie jako oddzielna logiczna jednostka i być oddzielnie zarządzana. System nie może traktować wszystkich ścian wideo jako jedną dużą ścianę.
· Zarządzanie ścianami wideo musi być intuicyjne i umożliwiać logiczny podział ścian.
· System musi mieć możliwość jednoczesnego przesyłania wielu źródeł obrazu na cały ekran lub do wybranych sekcji / obszarów ekranu.
· System musi mieć możliwość tworzenia szablonów wyświetlanych treści z różnych źródeł obrazu. Wybór szablonu musi być możliwy z zastosowanego tabletu.
· Obrazy źródłowe wyświetlane w szablonie muszą być skalowane i użytkownik musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia proporcji wyświetlanego źródła w szablonie, przynajmniej w trakcie konfiguracji szablonu.
· System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu przynajmniej 5ciu fizycznych urządzeń jako jedno ze źródeł obrazu, za pośrednictwem przewodu HDMI lub DP. Wykonawca musi dostarczyć odpowiednią ilość sprzętu typu encoder.
· System musi umożliwiać udostępnianie zawartości zdalnego ekranu / pulpitu za pośrednictwem protokołu RDP lub VNC, jako jedno ze źródeł obrazu.
· System musi umożliwiać wyświetlanie obrazu z kamer CCTV za pomocą protokołu RTSP, jako jedno ze źródeł obrazu.
· System musi umożliwiać wyświetlanie obrazu z urządzeń za pomocą protokołu NDI, jako jedno ze źródeł obrazu.
· System musi umożliwiać konfigurowanie czasu rotacji wyświetlania poszczególnych źródeł obrazu – tak zwana karuzela.
· System musi mieć możliwość wyświetlania statycznej treści ze wskazanych plików graficznych jako jedno ze źródeł.
· System musi umożliwiać i wspierać zarządzanie źródłami audio dla wyświetlanych treści – np. poprzez wybór źródła audio (ze źródła obrazu), który będzie odtwarzany przez głośniki ekranu.
· System musi wspierać pełne szyfrowanie komunikacji dla obrazów (oraz dźwięku) przesyłanych za pośrednictwem Ethernet oraz protokołów w warstwie sieci.
· System musi być kompatybilny oraz być wspierany ze wszystkimi zastosowanymi w projekcie przez Wykonawcę encoderami/decoderami. Dodatkowo zastosowane endocery/decodery muszą być centralnie zarządzane przez przedmiotowy system.
· Oprogramowanie systemu musi działać na jednym z niżej wymienionych systemów operacyjnych:
· Windows Server 2022 lub nowszy.
· Windows 11.
· Red Hat Linux 9.
· Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania systemu w postaci:
· Maszyn wirtualnych tj. gotowych appliance wydanych przez producenta, instalowanych na środowisku wirtualnym Zamawiającego (Vmware). Zasoby wirtualizacji zapewnia Zamawiający.
· Fizycznego serwera z zainstalowanym oprogramowaniem. 
· Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oprogramowania do zarządzania w postaci usługi SaaS (usługa chmurowa).
· Wykonawca musi dostarczyć niezbędne licencje systemu wraz ze wsparciem producenckim na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
Wymagania wobec odtwarzacza multimedialnego:
· Zastosowany odtwarzacz musi posiadać wyjście HDMI 2.1
· Zastosowany odtwarzacz musi umożliwiać wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K.
· Zastosowany odtwarzacz musi być wyposażony w łączność bezprzewodową WIFI oraz łączność Ethernet.
· Zastosowany odtwarzacz musi posiadać pilot komunikujący się bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu Bluetooth.
· Zastosowany odtwarzacz musi posiadać nie mniej niż 32 GB pamięci wewnętrznej.
· Zastosowany odtwarzacz musi być wyposażony w system operacyjny oparty o Google TV (w wersji nie starszej niż 14) lub tvOS.
Wymagania wobec kontrolerów ściany wideo (łącznie 3 sztuki):
· Kontroler musi umożliwiać podłączenie przynajmniej 4 monitorów, które będą stanowiły jedną ścianę wideo.
· Kontroler musi umożliwiać konfigurację ściany wideo w szablonie 2 x 2.
· Kontroler musi wspierać HDR.
· Kontroler musi obsługiwać przynajmniej HDMI 2.0
· Kontroler musi umożliwiać i obsługiwać rozdzielczość 4K przynajmniej w 60Hz na wejściu oraz wyjściu.
· Kontroler musi umożliwiać obsługę przynajmniej 3 wejść HDMI z możliwością przełączania pomiędzy wejściami.
Wymagania wobec zadania przeniesienia oraz montaż ekranów posiadanych przez Zamawiającego w nowe miejsce:
· Zamawiający posiada obecnie ekrany wraz z uchytywami przymocowane do ścian w budynku zamawiającego.
· Wykonawca dokona demontażu łącznie 12 ekranów wraz z uchwytami.
· Wykonawca dokona ponownego montażu i poziomowania ekranów w miejsce wskazane przez Zamawiającego w jego budynku.

Warunki techniczne:
· Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
· Instalacja do wykonania na III piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.
· Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację ekranów wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
· Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej. Jeżeli ilość portów jest niewystarczająca Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt, odpowiednie przełączniki zarządzalne, kompatybilne z siecią LAN Zamawiającego opartą na przełącznikach CISCO. Urządzenia muszą posiadać przynajmniej wsparcie dla VLAN, LACP, STP, ACL, QoS, RADIUS, CLI przynajmniej porty Gigabitowe oraz pasywne chłodzenie.
Zakres wykończenia instalacji (dotyczy instalacji nowego ekranu, dostarczonego w zamówieniu opcjonalnym):
· Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykończy instalację w sposób estetyczny w wykorzystaniem elementów dekoracyjnych.
· Estetyka wykończenia zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie projektu wizualizacji.
· Zamawiający oczekuje, że okablowanie przy ścianie wizyjnej będzie ukryte i niewidoczne.
· Zamawiający dopuszcza wykończenie ściany za pomocą systemu zabudowy suchej lub meblowej z wykończeniem za pomocą farb lub tapety winylowej lub elementów dekoracyjnych jak np. lamele, laminowana lub lakierowana płyta meblowa, diody LED lub szkło barwione.
Terminy realizacji poszczególnych etapów (dotyczy zamówienia opcjonalnego, bez zadania przeniesienia oraz montaż ekranów posiadanych przez Zamawiającego w nowe miejsce):
· Przygotowanie projektu instalacji oraz wizualizacji – do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia opcjonalnego;
· Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 2 dni roboczych od daty wezwania do poprawy;
· Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu instalacji.
Wymagania wobec projektu instalacji (dotyczy zamówienia opcjonalnego, bez zadania przeniesienia oraz montaż ekranów posiadanych przez Zamawiającego w nowe miejsce):
· Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.
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