Załącznik nr 5 do Umowy CeZ/…/2023

Załącznik nr 1 do Miesięcznego Protokołu Odbioru Umowy nr CeZ/…/2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA | Spełnia[TAK/NIE/WARUNKOWO] | UWAGIDla okresu Od … do … |
| 1. RAPORT DOT. OCHRONY PRZED ATAKAMI DDOS.
 |
| 1 | Data i godzina wystąpienia ataków |  |  |
| 2 | Czas trwania ataków |  |  |
| 3 | Typ i natura ataktów |  |  |
| 4 | Rozmiar ataków (w przypadku ataków wolumetrycznych) oraz procentu ataków w całości ruchu miesięcznego |  |  |
| 5 |  Wdrożone metody eliminacji ataku |  |  |
| 1. RAPORT DOT. DOSTĘPNOŚCI USŁUG.
 |
| 1 | Poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,5% w ciągu miesiąca. |  |  |
| 2 | Poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,5% w ciągu roku. |  |  |
| 3 | Wymagany gwarantowany czas reakcji na awarię Usługi Internet maksymalnie 1 godzina od stwierdzenia awarii (24/7/365). Wymagany gwarantowany czas na usunięcie awarii maksymalnie 4 godziny od stwierdzenia awarii (24/7/365). |  |  |
| 4 | Łącze nie może mieć limitów transferu danych |  |  |
| 5 | Obsługa ruchu generowanego przez Zamawiającego przy pomocy dynamicznego protokołu routingu BGP (Border Gateway Protocol) w wersji 4. Obsługę adresów IPv4 PI (Provider Independent) 109.197.164.0/24 oraz numeru AS 199105 przypisanych w RIPE do Zamawiającego.Zapewnienie 64 adresy publiczne IPv4 wydzielone ze swojej puli (adresy typu PA).Sesja BGP umożliwiająca automatyczne przełączenie w tryb aktywny w przypadku awarii zapasowego łącza radiowego w Serwerowni obsługiwanego przez odrębnego Operatora Telekomunikacyjnego. |  |  |
| 6 | Zapewnienie oraz utrzymanie serwera secondary DNS dla domen:* + cez.gov.pl
	+ csioz.gov.pl
	+ mz.gov.pl
	+ smwk.gov.pl
	+ ezdrowie.gov.pl
	+ zdrowie.gov.pl
	+ e-recepta.gov.pl
	+ ikp.gov.pl
	+ pacjent.gov.pl
	+ inwestycjewzdrowie.gov.pl
	+ opiekacalodobowa.gov.pl
	+ gabinet.gov.pl
	+ zoz.org.pl
	+ akademiacez.gov.pl
* planujedlugiezycie.pl
 |  |  |
| … | …. |  |  |